****

**Комплектация и характеристики шасси FORLAND 8**

|  |  |
| --- | --- |
| Допустимая полная масса ТС: | 7 990 кг |
| Снаряженная масса ТС:  | 5 200 кг |
| Грузоподъемность ТС:  | 2 790 кг |
| Колесная база: | 4 500 мм |
| Цвет: | Белый |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики шасси** |  |
| Двигатель ISF3.8s5154, 115 кВт(156 лс), 3760 см³, дизельный, Евро 5 |  |
| Механическая коробка передач (6G55), 6-ступенчатая |  |
| Габариты размеры шасси, мм | 7850×2275×2380 |
| Снаряжённая масса, кг | 3405 |
| Компоновка сидений | 2+1 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Шины | 215/75R17.5 6+1 |
| Передние/задние тормоза | Дисковые/барабанные |
|  |  |
| ABS | ● |
| ESC | ● |
| Горный тормоз | ● |
| Звуковой сигнал при движении задним ходом | ● |
| Кондиционер | ● |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ● |
| Регулировка руля по высоте и вылету | ● |
| Круиз-контроль | ● |
| Электростеклоподъемники | ● |
| Обогрев зеркал заднего вида  | ● |
| Аудиосистема FM+MP3 | ● |
| Сиденье с механической амортизацией | ● |
| Подогрев сиденья водителя | ● |
| Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● |
| Цвет белый | ● |
| Обтекатель | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
| Подогрев топливной системы | ● |
| ЭРА Глонасс | ● |
| Знак аварийной остановки | ● |
| Набор инструментов  | ● |
| 7'' MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth) | ● |
| Жидкостной отопитель Webasto | ● |

**Спецификация дооборудования:**

**Автоэвакуатор со сдвижной платформой 6270 х 2300 на шасси FORLAND 8**



|  |  |
| --- | --- |
| **Платформа:** |  |
| Каркас платформы | с защитной отбортовкой высотой 50 мм |
| Цвет платформы | серый |
| Цвет надрамника | черный |
| Цвет гидроцилиндров | черный |
| Настил | перфорация настила «чечевица» по всей длине прокатных дорожек |
| Толщина настила | 3 мм |
| Такелажные петли | на отбортовке – по 3 шт на сторону |
| Колесные упоры (башмаки) | под чечевицу – 4 шт |
| Крепежные автовозные ремни | 4 шт |
| Противоскользящая лента | по отбортовке |
| Гидравлическая лебедка | 4 000 кг |
| Гидроцилиндр | с величиной сдвижения: 3 500 мм |
| Аутригеры | задние стационарные |
| Гидроцилиндры аутригеров | 70х50х373 – 2 шт |
| Откидные боковые ограждения | алюминиевые |

|  |
| --- |
| **Дополнительное оборудование:** |
| Пластиковый ящик защиты гидрораспределителя |
| Наклейки на секциях гидрораспределителя |
| Кронштейн запасного колесаКонтурные диодные оранжевые огни |
| Фара освещения рабочей зоны – 2 шт |
| Маяк проблесковый с магнитным креплением и питанием от прикуривателя – 1 шт |
| Бортовая оранжевая светоотражающая полоса |
| Задний противоподкатный брусКоробка отбора мощности (КОМ)  |

Стоимость дооборудования включает выдачу нового ЭПТС (в т.ч. утилизационный сбор) – уточняйте у представителей

Гарантия на надстройку: 12 месяцев или 50 000 км пробега.